**Załącznik nr 2**

**STÓŁ KRYMINALISTYCZNY Z OŚWIETLENIEM DO ZDJĘĆ TRASEOLOGICZNYCH, ODCISKÓW PALCÓW, PISMA WGŁĘBIONEGO – ilość: 11 kompletów.**

1. Konstrukcja stołu wykonana ze stali lub profili aluminiowych gwarantująca stabilność konstrukcji nośnej. Elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgoć) anodowane lub malowane proszkowo.
Wysokość robocza stołu min. 70cm, mikroregulacja poziomu na śrubach x 4.
Wymiary blatu roboczego min. 100cm x 65cm. Możliwość pracy z podświetleniem od dołu na powierzchni min. 50cm x 50cm (nakładka szklana, nakładka mleczna rozpraszająca).
Kolumna fotograficzna pionowa wys. 100cm, z precyzyjną regulacją i systemem szybkiego montażu aparatu typu lustrzanka. Całkowita wysokość stołu z kolumną fotograficzną 170-200cm.
2. Oświetlenie systemowe: 4 lampy typu LED, moc min. 20W każda, montowane do ramion o regulowanym kącie pochylenia, umożliwiające płynne dostosowanie kąta oświetlenia powierzchni stołu, niezależne dla prawej i lewej strony. (oświetlenie bezcieniowe, boczne, kątowe, backlight), zasilanie sieciowe 230V lub niskonapięciowe 12/24V z zasilacza.
3. Wyposażenie uzupełniające: filtry polaryzacyjne min. 30 cm x 30 cm. - 2 szt.
filtry barierowe żółty, pomarańczowy, czerwony - 3 szt. dodatkowa płyta szklana i lustro do zdjęć odcisków daktyloskopijnych na torbach plastikowych.

**Wykonawca zobowiązuje się do montażu stołów oraz przeprowadzenia szkolenia.**

**Wykonawca udziela gwarancję 36 miesięcy.**